**Технические характеристики контроллера M-Audio Axiom Mark II 61 USB MIDI**

Спецификация контроллера : USB – MIDI контроллер.  
Материал корпуса : ударопрочный пластик.  
Особенности строения\конструкции : наклонная верхняя панель удобна при любом уровне освещения.  
  
Спецификация клавиш :   
- Общее количество клавиш : 61 клавиша;  
- Чувствительность клавиатуры : чувствительность к скорости нажатия;  
- Особенности : полувзвешенные клавиши;  
- Функция послекасания : программируемая функция, есть.  
  
Спецификация элементов управления, кнопок и пэдов :   
- Зоны для сведения и разведения MIDI каналов : четыре зоны кнопок, четыре MIDI канала;  
- Пэды назначаемые : восемь пэдов с функцией velocity-sensitive;  
- Общее количество фэйдеров : девять фейдэров, назначаемые;  
- Контроллеры транспорта : шесть контроллеров;  
- Регуляторы вращающиеся : восемь регуляторов, назначаемые;  
- Кнопки для редактирования : шесть кнопок;  
- Дополнительные кнопки (функциональные) : track up\down, bank, mute, solo, patch +\-;  
- Колеса синхронизации по высоте и модуляции звука : есть, назначаемые;  
- Кнопки перемещения и октавы : up \ down.  
  
Функциональный режим DirectLink : да.  
- Спецификация режима : автоматическое назначение кнопок, фейдэров, регуляторов параметров Режим INSTRUMENT : быстрое переключение с управления на различные параметры виртуальных инструментов DAW, режим назначения виртуальных инструментов.  
Дисплей : LSD дисплей с подсветкой.  
  
Взаимодействие с операционными системами : Windows,Mac OS.  
Системные требования для Windows :   
- ОC : Windows XP \ Vista \ 7;  
- Мин. частота центрального процессора (ЦП) : 800 MHz - 1 GHz;  
- Тип ЦП : Intel или AMD;  
- Мин. кол-во памяти RAM : 256 MB - 1 GB.  
  
Питание : посредством USB порта, внешний адаптер питания (9 В, DC, в комплект не входит, приобретается отдельно).   
Цвет контроллера : черный цвет.  
Габаритные размеры : 976 мм. x 295 мм. x 90 миллиметров.  
Вес : 5,6 кг.