**XENYX 802** имеет 8 входов и регулятор посыла FX Send в каждом канале. Также предусмотрены назначаемые дополнительные входы CD/tape для гибкой маршрутизации.   
  
Новые микрофонные предусилители XENYX сопоставимы по качеству звука, прозрачности, запасу по перегрузке и динамике c элитным внешним микрофонным предусилителям.

Наш неоклассический «британский эквалайзер» придаст звучанию тепло и музыкальность мега-консолей, на которых в 60-х и 70-х писалась музыкальная история.

XENYX: Соединяет первоклассный аналоговый звук и цифровые аудиотехнологии.  
  
**Особенности:**Сверхмалошумящий аналоговый микшер премиум-класса c широким динамическим диапазоном   
2 высокотехнологичных микрофонных предусилителя XENYX, сопоставимых по качеству с элитными внешними преампами   
Неоклассический "британский" 3-полосный эквалайзер, обеспечивающий теплый, музыкальный звук   
1 постфейдерный посыл в каждом канале для работы с внешними процессорами эффектов   
1 стереовозврат AUX для работы с эффектами или как отдельный стереовход   
Выходы основного микса, плюс отдельные мониторные выходы, выходы для наушников и CD/Tape   
Входы CD/tape назначаются на выходы основного микса или мониторы/наушники