**Технические характеристики**

**Спецификации**

* **Клавиатура**
88 клавиш фортепианной типа
с чувствительностью к силе нажатия: 3 типов, выкл.
* **Максимальная полифония**
48 нот (24 для некоторых тембров)
* **Тембры**
Встроенные тоны: 5; with layer
* **Реверберация**
от 1 до 10, выкл
* **Хорус**от 1 до 5, выкл
* **Демо-композиции**
5 композиций (tone demo songs)
* **Другие функции**
Транспонирование: +\- 1 октава (-12 до +12 полутонов)
Подстройка A4 = от 415.5 до 465.9 Гц  (По умолчанию: 440.0 Гц)
* **MIDI**16-канальный, мультитембральный, поддержка стандарта GM 1
* **Входы/выходы**
порт USB : тип B
Правая педаль (стандартный разъем)
Джеки фонов/вывода: Стандартный стерео разъем

выходное сопротивление: 3 &Омега; Выходное напряжение: 1,5 В (среднеквадратичное) максимум

* **Разъем для подключения питания**
12 вольт переменного тока
* **Источник питания**
адаптер переменного тока: AD-A12150LВт
Авто отключение: через 30 мин. от последнего нажатия. Возможна деактивация функции.
* **Динамики**( 12 см х 6 см овал) х 2
Вывод 8 Вт+ 8 Вт
* **Потребляемая мощность**12 V = 18 W
* **Размеры**
132.2 (Ш) х 28.6 (Г) х 12.9 (В) см
* **Вес**
приблизительно 11,4 кг