**Основные характеристики**

* Улучшено 3 тембра (Elec. Piano, Strings, Elec. Organ)
* Функция CONCERT PLAY - для игры с оркестром

(В аудиоформате записан Токийский симфонический оркестр в качестве аккомпанемента исполнителю). Доступно 10 произведений ( ноты в комплекте):  
1. Je Te Veux - E.Satie-  
2. vltava -B.Smetana-  
3. Canon -J.Pachelbel-  
4. Tableaux d'une exposition -M.Moussorgski-  
5. Piano Concerto #20 K.466 2nd Mov. -W.A.Mozart-  
6. Polovetzian Dance (prince Igor) -A.Borodin-  
7. Sonate K.331 1st Mov. -W.A.Mozart-  
8. Violin Concerto 1st Mov. F.Mendelssohn-  
9. Jesus, Bleibet Meine Freude -J.S.Bach-  
10. Melody in F -A.Rubinstein-

* Новый многомерный источник звука AiR (128-нотная полифония)
* 3-х сенсорная молоточковая клавиатура II поколения
* Демпферный резонанс
* Чувствительность молоточка  
  18 тембров, 60 композиций для обучения  
  Интерфейс USB  
    
  **Характеристики**  
    
  Клавиатура: 88 клавиш  
  Механика: Взвешенная молоточковая клавиатура Tri-sensor II   
  Поверхность клавиатуры: под эбеновое дерево и слоновую кость   
  Чувствительность к касанию: 3 уровня  
  Звуковой источник: Multi-dimensional Morphing AiR   
  Количество встроенных тембров: 18  
  Наложение тембров/Разделение клавиатуры   
  Полифония (максимально): 128  
  Стерео сэмплированные тембры рояля   
  Цифровые эффекты: реверберация 4, хорус 4, DSP (предустановлено для некоторых тембров), яркость (-3 ~ 0 ~ 3)   
  Количество композиций: 60 (музыкальная библиотека) встроенных композиций, 10 пользовательских композиций (максимально) приблизительно до 90 Кб/композиция   
  Октавный перенос: ± 2 октавы   
  Регулировка настройки: A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц   
  Метроном: 0, 2, 3, 4, 5, 6 долей; диапазон темпа: от 20 до 255   
  Блокировка кнопок   
  Режим дуэта   
  Педали: 3 встроенные педали (демпфер, софт, сустейн), функция полупедали   
  Разъемы и хранение данных: MIDI, USB, наушники 2, стандартный стерео джек, педаль 1 стандартный джек, разъем для устройства с 3-мя педалями   
  Динамики: 12 см x 2, 8 Вт + 8 Вт   
  Функция обучения: партии для обучения (правая/левая)  
  Песенный секвенсор: 2 дорожки, 1 композиция, общий объем приблизительно 5000 нот   
  Функция звукоряда (Количество предустановленных темпераций): 17  
  Hammer Response («отдача молоточков»)   
  Демпферный резонанс   
  Размеры: 1377 х 432 х 840 мм  
  Вес: 39,5 кг  
  В комплекте: адаптер (AD-A12150LW), нотный сборник, пюпитр