Scarlett Solo – один из самых продаваемых USB аудио интерфейсов в мире. Внутри компактного алюминиевого корпуса находится подлинный [FOCUSRITE](http://www.pop-music.ru/catalog.php?brand=251) микрофонный предусилитель, который позволяет делать записи с легендарным Scarlett звуком. Этот гладкий, легковесный и достаточно прочный интерфейс всегда и везде можно взять с собой и превратить свой Мас или РС в портативную записывающую студию. Как только придет к Вам вдохновение, просто подключите любой микрофон и инструмент и создавайте свой очередной шедевр со знаменитым Focusrite качеством.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_320/public/KF1_0.jpg | **Записывайте с легендарным звуком**Предусилители Focusrite считаются одними из лучших в мире. Они предоставляют +48В фантомного питания и поэтому вы можете использовать любой микрофон на свой вкус. | **Характеристики**    2 входа / 2 выхода     96 кГц, 24-бит     1 Focusrite микрофонный предусилитель    Красный алюминиевый корпус**Передняя панель**    1 микрофонный вход – XLR    1 line/instrument вход – ¼” TRS джек     1 Line/Instrument переключатель    2 Gain ручки    2-цветный индикатор сигнала    48V переключатель фантомного питания    Переключатель прямого мониторинга    Регулятор уровня monitor / headphone     LED индикатор USB подключения    Выход для наушников - ¼” TRS джек**Задняя панель**    2 monitor выхода – RCA Phono    USB 2.0 порт    Kensington Lock слот**Программное обеспечение**    Ableton Live Lite     Focusrite Scarlett плагины    Novation Bass Station плагины – VST / AU    1GB Loopmasters сэмплов**Технические характеристики**    ADC динамический диапазон: 106 дБ, А/Ц диапазон 114 дБ    DAC динамический диапазон: 106 дБ, Ц/А диапазон 114 дБ    Частота сэмплирования: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц/24-бит**Микрофонный вход**    Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, +/-0.3 дБ    Диапазон усиления: -4 дБ - +46 дБ    THD: -97 дБ    Эквивалентный уровень шума: -125 дБ    Динамический диапазон: 106 дБ    Максимальный входной уровень: +4 dBu**Инструментальный вход**    Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, +/-0.2 дБ    Диапазон усиления: -16 дБ - +34 дБ    THD: -95 дБ    Эквивалентный уровень шума: -109 дБ    Динамический диапазон: 106 дБ    Максимальный входной уровень: +15 dBu**LINE вход**    Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, +/-0.2 дБ    Диапазон усиления: -21 дБ - +29 дБ    THD: -93 дБ    Эквивалентный уровень шума: -98 дБ    Динамический диапазон: 106 дБ    Максимальный входной уровень: +21 dBu**LINE выход**    THD: -100 дБ    Эквивалентный уровень шума: -92 дБ    Динамический диапазон: 106 дБ    Максимальный выходной уровень: +9 dBu, несбалансный**Выход для наушников**    THD: -100 дБ    Динамический диапазон: 106 дБ    Максимальный выходной уровень: +10 dBu**Системные требования**    Мас: OS X 10.6.5 и более поздние версии    Windows 7, Windows 7 – 64бит, Windows 8 |
| http://uk.focusrite.com/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/Scar-Solo-Image-3_0.jpeg | **Прямое подключение**Как только пришло к Вам вдохновение, подключайте свой инструмент прямо в высококачественный DI, который минимизирует риск искажений. Подсветка вокруг ручки усиления загорается зеленым, когда уровень приемлемый, а красным, если уровень слишком громкий, тем самым Вы всегда будете записывать на правильном уровне. Также Вы можете переключиться на линейный уровень для мгновенного подключения моно аналоговых синтезаторов или внешних устройств.  |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/96kHz-thumb-2_0.jpg | **Захват каждой детали**Точное преобразование превращает Ваше живое исполнение в студийного качества 24-бит разрешения цифровое аудио с частотой сэмплирования 96 кГц и динамическим диапазоном в 105 дБ. |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/KF4_0.jpg | **Питание по USB**Просто подключите Ваш Мас или РС к USB порту и начинайте записывать! Больше не нужны громоздкие блоки питания. |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/KF6_0.jpg | **Полностью погрузитесь в звук**Подключите наушники или колонки и наслаждайтесь высококачественным звуком Focusrite! Используйте большой регулятор для установки необходимого уровня громкости. |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/1315910173-2i2-kf-5_0.jpg | **Все что нужно**Внутри коробки Вы найдете все, что нужно для записи великолепной музыки. Включены: программное обеспечение Ableton Live Lite 9, 1 Гб Loopmasters сэмплов, виртуальные инструменты Novation Bass Station и набор плагинов Focusrite Scarlett. |
| http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/styles/cta_scale_640/public/KF9_0.jpg | **Безупречный вокал**Небольшой дилей между пением и звучанием голоса в наушниках очень отвлекает. Просто щелкните переключатель и Вы будете слышать именно то, что записываете, без какой-либо задержки |