**Технические характеристики**

**Спецификации**

* **Клавиатура**   
  88 клавиш фортепианной типа  
  с чувствительностью к силе нажатия: 3 типов, выкл.
* **Максимальная полифония**  
  48 нот (24 для некоторых тембров)
* **Тембры**   
  Встроенные тоны: 5; with layer
* **Реверберация**  
  от 1 до 10, выкл
* **Хорус**от 1 до 5, выкл
* **Демо-композиции**  
  5 композиций (tone demo songs)
* **Другие функции**  
  Транспонирование: +\- 1 октава (-12 до +12 полутонов)  
  Подстройка A4 = от 415.5 до 465.9 Гц  (По умолчанию: 440.0 Гц)
* **MIDI**16-канальный, мультитембральный, поддержка стандарта GM 1
* **Входы/выходы**  
  порт USB : тип B  
  Правая педаль (стандартный разъем)  
  Джеки фонов/вывода: Стандартный стерео разъем

выходное сопротивление: 3 &Омега; Выходное напряжение: 1,5 В (среднеквадратичное) максимум

* **Разъем для подключения питания**  
  12 вольт переменного тока
* **Источник питания**  
  адаптер переменного тока: AD-A12150LВт  
  Авто отключение: через 30 мин. от последнего нажатия. Возможна деактивация функции.
* **Динамики**( 12 см х 6 см овал) х 2  
  Вывод 8 Вт+ 8 Вт
* **Потребляемая мощность**12 V = 18 W
* **Размеры**   
  132.2 (Ш) х 28.6 (Г) х 12.9 (В) см
* **Вес**   
  приблизительно 11,4 кг