**Технические характеристики:**

* Тип: Конденсаторный.
* Частотный диапазон: 40 Гц - 18 кГц.
* Характеристика направленности: Кардиоидная.
* Импеданс: 200 Ом.
* Чувствительность: -34 дБВ.
* Динамический диапазон: 106 дБ.
* Максимальный УЗД: 136 дБ.
* Материал корпуса: Металл.
* Адаптер фантомного питания, кабель и ветрозащита в комплекте**.**