**Технические характеристики:**

* Микрофон для духовых инструментов
* Конденсаторный
* кардиоидная ХН
* Импеданс 200 Ом
* Частотный диапазон 40 Гц - 18 кГц
* Чувствительность -42дБВ
* Динамический диапазон 114 дБ
* Максимальный УЗД 137 дБ
* Клипса крепление на раструб
* Разъем TA4F для использования с радиосистемами