**Технические характеристики MIDI-клавиатуры Oxygen 61**

Тип устройства : динамическая MIDI-клавиатура USB.  
Дисплей : трехсегментный светодиодный дисплей.  
Пресеты памяти : десять пресетов, энергонезависимая память.  
Функция snapshot : снятие настроек текущих параметров всех контроллеров.   
  
Спецификация клавиатуры контроллера :   
- Количество клавиш : 61 клавиша, полноразмерные клавиши.  
- Механизм клавиш : синтезаторный тип.  
- Чувствительность к скорости нажатия : есть.  
  
Органы управления и контроллеры :   
- Назначаемые вращающиеся регуляторы : восемь регуляторов.  
- Назначаемые слайдеры : девять слайдеров.   
- Назначаемые кнопки : 15 кнопок, шесть кнопок транспортной панели.  
- Колеса pitch bend и modulation : два колеса.  
- Кнопки транспонирования\октавного сдвига.   
  
Коммутация контроллера :   
- Разъём для подключения ножной sustain педали (1\4 Jack).  
- MIDI-выход (5 pin).  
- USB 1.1 порт (Type B).   
  
Питание контроллера : питание от USB или адаптера питания (12 В, приобретается отдельно).  
В комплекте поставки : USB-кабель, диск с ПО Ableton Live Lite 6, диск с драйверами.  
Совместимость с операционными системами : OS Windows (XP, Vista), Mac OS X.  
Габаритные размеры : 960 мм.