**Технические характеристики MIDI-клавиатуры Oxygen 61**

Тип устройства : динамическая MIDI-клавиатура USB.
Дисплей : трехсегментный светодиодный дисплей.
Пресеты памяти : десять пресетов, энергонезависимая память.
Функция snapshot : снятие настроек текущих параметров всех контроллеров.

Спецификация клавиатуры контроллера :
- Количество клавиш : 61 клавиша, полноразмерные клавиши.
- Механизм клавиш : синтезаторный тип.
- Чувствительность к скорости нажатия : есть.

Органы управления и контроллеры :
- Назначаемые вращающиеся регуляторы : восемь регуляторов.
- Назначаемые слайдеры : девять слайдеров.
- Назначаемые кнопки : 15 кнопок, шесть кнопок транспортной панели.
- Колеса pitch bend и modulation : два колеса.
- Кнопки транспонирования\октавного сдвига.

Коммутация контроллера :
- Разъём для подключения ножной sustain педали (1\4 Jack).
- MIDI-выход (5 pin).
- USB 1.1 порт (Type B).

Питание контроллера : питание от USB или адаптера питания (12 В, приобретается отдельно).
В комплекте поставки : USB-кабель, диск с ПО Ableton Live Lite 6, диск с драйверами.
Совместимость с операционными системами : OS Windows (XP, Vista), Mac OS X.
Габаритные размеры : 960 мм.