**Технические характеристики**

Тип: полочная, активная акустическая система
Акустическое оформление: фазоинверторного типа
Акустическое излучение: монополярная
Назначение: мониторный громкоговоритель
Состав комплекта: 1 громкоговоритель
Зона действия: ближнего поля
Раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping): есть
Количество полос: 2
Мощность: 45 Вт
Мощность усилителя: НЧ – 30 Вт, ВЧ - 15 Вт
Тип излучателей: динамические
ВЧ-излучатель: 1" твиттер, натуральный шелк
НЧ-излучатель: 5" вуфер, армированная стеклоткань
Частотный диапазон: 53 Гц – 20 кГц (+/- 1.5 дБ)
Чувствительность: 90 дБ
Защита от перегрузки: есть
Магнитная защита: есть
Корпус: дерево, изогнутая форма
Съемные решетки: есть
Виды входов: XLR (3-pin), 1/4" TRS, RCA
Контроль: контроль уровня, ВЧ регулятор
Цвет: черный
Размеры (В х Ш х Г): 276 х 185 x 225 мм
Вес: 6.3 кг