**Технические характеристики**

Тип: полочная, активная акустическая система  
Акустическое оформление: фазоинверторного типа   
Акустическое излучение: монополярная   
Назначение: мониторный громкоговоритель   
Состав комплекта: 1 громкоговоритель   
Зона действия: ближнего поля   
Раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping): есть   
Количество полос: 2   
Мощность: 45 Вт   
Мощность усилителя: НЧ – 30 Вт, ВЧ - 15 Вт   
Тип излучателей: динамические  
ВЧ-излучатель: 1" твиттер, натуральный шелк   
НЧ-излучатель: 5" вуфер, армированная стеклоткань   
Частотный диапазон: 53 Гц – 20 кГц (+/- 1.5 дБ)   
Чувствительность: 90 дБ   
Защита от перегрузки: есть   
Магнитная защита: есть   
Корпус: дерево, изогнутая форма   
Съемные решетки: есть   
Виды входов: XLR (3-pin), 1/4" TRS, RCA  
Контроль: контроль уровня, ВЧ регулятор   
Цвет: черный   
Размеры (В х Ш х Г): 276 х 185 x 225 мм   
Вес: 6.3 кг