**Технические характеристики**

**Цвет/Отделка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корпус | Цвет | Черный |

**Размер/Вес**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размеры | Ширина | 1036 мм |
| Высота | 105 мм |
| Глубина | 259 мм |
| Масса | Масса | 4,5 кг |

**Интерфейс управления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клавиатура | Количество клавиш | 61 |
| Тип (механика) | Полноразмерная, динамически-активная |
| Чувствительность к скорости касания | Есть |
| Панель | Язык | Английский |

**Тембры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тон-генератор | Технология тон-генератора | Стереосэмплирование AWM |
| Полифония | Количество одновременно звучащих голосов (макс.) | 32 |
| Предустановленные | Количество тембров | 10 |

**Эффекты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типы | Реверберация | 4 типа |
| Функции | Наложение тембров | Есть |

**Композиции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предустановленные | Количество предустановленных композиций | 10 демонстрационных композиций, представляющих тембры, и 10 фортепианных композиций |

**Функции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие средства управления | Метроном | Есть |
| Изменение темпа | 32 - 280 |
| Транспонирование | -6…0…+6 |
| Подстройка | Есть |

**Память и коммутация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коммутация | Разъем питания | Адаптер пост. тока 12 В |
| Наушники | x 1 |
| Гнездо для педали сустейна | Есть (полупедаль) |
| Разъемы MIDI | Вход/выход |

**Усилители и акустические системы**

|  |  |
| --- | --- |
| Усилители | 2,5 Вт х 2 |
| Акустические системы | (12 x 6 см) x 2 |

**Источник питания**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник питания | Адаптер (PA-3C/PA-130) или батареи (шесть батарей типоразмера "AA", LR6 или эквивалентного типа) |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Время работы от батарей | 6 часов и более |