12 канальный ультратонкий микшерный пульт:

8 моно, 4 стерео

Каналы с 5 по 8 универсальные и работают как в моно режиме, так и в стерео режиме как каналы 5/6, 7/8, 9/10, 11/12

3-хполосный эквалайзер на каждый канал

Наличие регулятора чувствительности входа TRIM и светодиодной индикации уровня перегрузки Clip на каждом канале

Наличие регуляторов MONITOR и FX на каждом канале

Микрофонные предусилители должны быть с сверхнизким уровнем шума Xenyx

Наличие Multi-FX процессор эффектов с частотой сэмплирования не менее 24bit/40kHz, не менее 99 пресетов.

Наличие фейдера регулировки уровня эффектов и кнопки SOLO

Наличие ЖК дисплей выбора эффектов

Наличие Фантомное питание +48V

Наличие 7-миполосный выходной графический эквалайзер

Фейдеры 60мм

Разьемы тип Neutrik

Наличие 10 сегментного светодиодного уровня выходного сигнала

Наличие встроенного MP3-плеера с поддержкой USB-Flash и SD/MMC карт памяти и собственной панелью управления (кнопки prev, next, play)

Наличие отдельного регулятора MP3-плеера (MP3-level) со светодиодным индикатором RE

Наличие Кнопка SOLO на каждом канале.

Наличие фейдера выхода MAIN и регуляторов MON send, Phones а также светодиодных индикаторов PFL, power и +48V

Выносной блок питания с 220В на 17В \*2 1А

Размеры 470мм\*230мм\*45мм