**BEHRINGER C-1** – профессиональный конденсаторный микрофон с большой мембраной и кардиоидной характеристикой, который может себе позволить каждый. Микрофон обладает всеми качествами, которые Вы только можете ожидать от первоклассного профессионального конденсаторного микрофона: исключительно ровная АЧХ, сверхмалошумящая бестрансформаторная FET-схема входного каскада и удивительная прозрачность звука.

Высококачественный преобразователь и позолоченный XLR-разъем выхода обеспечивают нейтральную, бесшумную звукопередачу. С-1 также имеет светодиодный индикатор фантомного питания и вращающийся держатель с адаптером для микрофонной стойки. В независимости от того, используете ли Вы его при работе с акустическими инструментами, вокалом или ударными, в студии или на концертной площадке, C-1 - это Ваш идеальный выбор.

**Особенности:**

Профессиональный конденсаторный микрофон с большой мембраной для бескомпромисного качества звука    
Идеален как основной или вспомогательный микрофон для студийного и концертного использования    
Исключительно ровная линейная частотная характеристика и ультравысокое разрешение    
Кардиойдная характеристика направленности для четкого разделения источников звука и подавления обратной связи    
Сверхмалошумящая бестрансформаторная FET-схема входного каскада    
Светодиодный индикатор фантомного питания    
Позолоченный 3-контактный XLR-разъем, обеспечивающий безупречную передачу сигнала    
Сверхпрочная конструкция в литом корпусе    
Вращающийся адаптер для микрофонной стойки и кейс для переноски прилагаются