-Верхняя дека: массив немецкой ели или массив красного кедра  
-Корпус: слоёное красное дерево  
-Гриф: красное дерево  
-Накладка: индийский палисандр  
-Классический колковый механизм с никелированным покрытием  
-Мензура: 650 мм.  
-Нейлоновые струны  
-Отделка: глянец  
-Производство: Испания  
-Рекомендации: для продления срока эксплуатации, гитара должна храниться в кейсе или чехле при влажности не менее 50%, этого можно достичь при использовании увлажнителя.